# Пост приемки молока

Пост приемки молока предназначен для приемки, деаэрирования, грубой очистки, учета количества и ожлаждения молока.

Состоит из:

- приемного бака;
- фильтра;
- счетчика молока;
- центробежного насоса;
- теплообменника;
- запорной арматуры.

Конструктивно пост приемки моется с линией набора молока в системе CIP.
Програмное обеспечение предусматривает архивирование данных по машинам, секциям, количеству принятого молока, результаты лабораторных исследований и мн., др.