Станция приемки и учета молока - Пищевик Инжиниринг

Размер шрифта
Цвет фона и шрифта
Изображения
Озвучивание текста
Обычная версия сайта
8 800 550 33 60
8 800 550 33 60
Заказать звонок
E-mail
info@supersteel.ru
Адрес
Екатеринбург, ул. Белинского 137, 1 этаж
Режим работы
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00

Подать заявку
Подать заявку

- ВКонтакте
- Одноклассники
- Мой Мир
- Twitter
- Viber
- WhatsApp
- Skype
- Telegram

# Станция приемки и учета молока

Станция приемки и учета молока
Гарантия на фурнитуру 3 года
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Станция приемки и учета молока
Гарантия на фурнитуру 3 года

Компания ООО «Пищевик Инжиниринг» производит станции приема и учета молока производительностью 5000, 10000, 25000 л/час.

## Технические характеристики СПМ

Характеристика | Значение
--- | ---
Номинальная производительность, л/час | 5000 | 10000 | 25000
Условный диаметр вход/выход, мм | 40/32 | 40/32 | 50/50
Допускаемая погрешность измерения, % | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5
Максимальная/минимальная температура, С | 60/4 | 60/4 | 60/4
Максимальное давление, МПа | 0,4 | 0,4 | 0,4
Установленная мощность, КВт | 1,6 | 2,3 | 5,6
Напряжение, В | 380 | 380 | 380
Габаритные размеры не более, мм | 1685x1214x1625
Масса, кг | 120 | 180 | 350

## Устройство и принцип работы станции приемки и учета молока

Станция приема и учета молока (СПМ) — это стационарное измерительное устройство (модуль учета молока) применяемое на молочных заводах для приема молока в непрерывном потоке из автомобильных цистерн и для межцехового учета продукта.

Для охлаждения молока в потоке станции приемки и учета молока могут комплектоваться пластинчатыми теплообменниками (охладителями).

## Счётчик молока выполняет следующие функции

- Измеряет и контролирует суммарный объем, объёмный расход, температуру и давление молока;
- Позволяет отобрать среднюю пробу молока в потоке;
- Производит первичную очистку молока;
- Измеряет и контролирует заданную дозу в режиме он-лайн.

Полученные данные сохраняются в энергонезависимой памяти. Для отображения показаний измерений используется дисплей расходомера.

Устройство и комплектация станции приемки и учета молока:

Наименование | Кол-во, шт.
--- | ---
Комплект трубопроводов Ду50 | 1
Комплект трубопроводов Ду32 | 1
Насос ОНЦс 12,5/20-2,2/2 | 1
Насос ОНЦ 12,5/20-1,5/2 | 1
Воздухоотделитель в сборе | 1
Рама | 1
Фильтр сетчатый молочный угловой Ду50 | 1
Расходомер РМ-5П | 1
Индуктивный датчик на продукт | 2
Кран отбора проб | 1
Шкаф управления | 1

Счетчик, воздухоотделитель, фильтры и обратный клапан взаимно соединены трубопроводом и закреплены на подставке (раме).

Опоры подставки (трубчатого профиля) имеют в нижней части приваренные ножки с отверстиями для возможной прочной укладки всего оборудования.

Над насосом и за измерительным прибором станции приемки молока размещены шиберные вентили, с помощью которых возможно выпустить остатки продукта после окончания измерения.

Кроме собственного трубопровода в схеме молокоприемного пункта присутствуют 4 трехходовых крана обеспечивающих возможность применения стационарной измерительной установки по следующим трем схемам.

1. Измерительная схема с возможностью переключения на 2 фильтра. Молоко протекает из насоса через фильтр в воздухоотделитель, оттуда в измерительный прибор и через обратный клапан в трубопровод ведущий к резервуару для приема. В измерительной схеме применены два фильтра, которые можно включить в действие одновременно или каждый отдельно.
2. Обводная схема с исключением измерения. Данную схему применяют только при выходе из строя измерительной схемы. Молоко протекает из насоса через обводную схему за обратный клапан и оттуда в трубопровод, ведущий к резервуару для приема.
3. Очистная схема включается при очистке приемного устройства теплой водой или химическими моющими средствами.

В качестве счетчиков молока возможно применение следующих вариантов:

- счетчик-расходомер электромагнитный РМ-5-П (Россия)
- электромагнитный расходомер Siemens MAGFLO (Германия)
- электромагнитный счетчик-расходомер ENDRESS + HAUSER (Германия)

Станция приема и учета может использоваться в связке с другим технологическим оборудованием, которое производит ООО «Пищевик Инжиниринг»

Вы можете купить станцию приемки и учета молока и другое технологическое оборудование по выгодной цене в компании ООО «Пищевик Инжиниринг», запросить прайс или зарезервировать оборудование вы можете у наших менеджеров по телефону8-800-550-33-60или эл.почте info@supersteel.ru

ООО «Пищевик Инжиниринг» предоставляет гарантию станцию приемки и учета молока и на все реализуемое оборудование.

Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.

1. Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
2. Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
3. Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.

Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.

- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard. Доступен при курьерской доставке.

Ваш заказ можем доставить собственными ресурсами, при условии вашего нахождения в городе. Либо через 4 варианта доставки:

1. Курьерская доставка. Курьерская доставка работает с 9:00 до 19:00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес.
2. Самовывоз из магазина. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
3. Сотрудничаем с постаматами. Срок хранения — 3 дня.
4. Предоставляем почтовую доставку через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа.

Назад к списку

- ВКонтакте
- Одноклассники
- Мой Мир
- Twitter
- Viber
- WhatsApp
- Skype
- Telegram

Главная
Кабинет
Поиск
Каталог
Контакты
Услуги
Компания
Проекты
Документы
Реквизиты